* Kontrol kartı V5.5 veya KK2
* Flysky FS-i6X 2.4Hz 6CH
* Emax BLHeli ESC 20A (2-4S) Brushlees Speed Controller
* Emax XA2212 1400KV 3S Fırçasız Motor
* 3 X (1045 Turuncu Plastik CW/CCW Pervane)
* F450 Quadcopter Frame Gövdesi
* ProFuse 7.4V 25C 2800mAh Lipo Batarya
* Lipo balancer
* Arduino Uno (Led uygulaması için isteğe bağlı)
* Bağlantı elemanları
* Led ve RGB (İsteğe bağlı)